Trucs et astuces de Geeks

ABAQUS

Lancer un calcul avec une VUMAT/UMAT sur le cluster: Start abaqus with a VUMAT/UMAT on the cluster

CES Edupack

Installation de CES Edupack

GMSH

Créer un maillage à partir d'une géométrie au format step: GMSH à partir d'un fichier CAD

Convertir un fichier msh de Gmsh en geof pour Z-set: msh -> geof

GPaw

installation de gpaw sur le cluster: Gpaw

Jabref

installation de jabref

Neper

Exemples

Thermocalc

(http://thermocalc.com) est disponible sur deux machines virtuelles: une machine Windows et une machine Linux. Par défaut il faut de préférence utiliser la machine Linux car elle comporte les dernières mises à jour.

Voir la page dédiée Thermo-Calc

Z-set

Create progressive 2D structured mesh with Z-set mesher

Linux

Windows

La page du Cluster de calcul

Parce qu'on ne sait jamais assez bien programmer, voici quelques trucs pour vous aider.

Environnements de développement (IDE).Parce que le bloc note ça va 5 minutes…

Gestion de version Git