Trucs et astuces de Geeks

ABAQUS

Lancer un calcul avec une VUMAT/UMAT sur le cluster: Start abaqus with a VUMAT/UMAT on the cluster

CES Edupack

Installation de CES Edupack

GMSH

Créer un maillage à partir d'une géométrie au format step: GMSH à partir d'un fichier CAD

Convertir un fichier msh de Gmsh en geof pour Z-set: msh -> geof

GPaw

installation de gpaw sur le cluster: Gpaw

Jabref

installation de jabref

Neper

Exemples

Thermocalc

(http://thermocalc.com) est disponible sur deux machines virtuelles: une machine Windows et une machine Linux. Par défaut il faut de préférence utiliser la machine Linux car elle comporte les dernières mises à jour.

Voir la page dédiée Thermo-Calc

Z-set

Create progressive 2D structured mesh with Z-set mesher

[…]

[…]

[…]