Générer un maillage du triangle stéréographique standard et y tracer un champ scalaire

neper -T -n 1 -domain "stdtriangle(10)" -dim 2 -o stdtri neper -M stdtri.tess -cl 0.04 -mesh2dalgo fron -statnode x,y awk '{print $2}' stdtri.stnode > data neper -V stdtri.msh -showelt1d all -dataelt1drad 0.001 \ -dataelt2dedgerad 0.0005 -cameraangle 3.4 -print stdtri \ -datanodecol scal:data -dataeltcol from_nodes \ -datanodescale 0.0:0.1:0.2:0.3:0.4 \ -print stdtri-col

Convertir un maillage périodique pour Zebulon

neper -T -n 10 -dim 3 -per 1 -oriformat geof -o polyper neper -M polyper.tess -for geof

Convertir un fichier .per en format Zebulon

Référents

- Romain Quey - Aurélien Villani