GMSH

- faire un mesh à partir d'une géométrie au format step: GMSH à partir d'un fichier CAD - Convertir un fichier msh de Gmsh en geof pour Z-Set: msh vers geof

Gpaw

- installation de gpaw sur le cluster

Thermocalc

Thermo-Calc (https://www.thermocalc.com/) est disponible sur deux machines virtuelles: une machine Windows et une machine Linux. Par défaut il faut de préférence utiliser la machine Linux car elle comporte les dernières mises à jour.

- Voir la page dédiée thermocalc

Jabref

- installation de jabref

Neper

- exemples

Z-Set

Maillage structuré progressif (division de la taille des éléments)

Pages dans la catégorie :

ces

gsmh_from_step_file

jabref

msh_to_geof

start

thermocalc

thunderbird

zset_progressive_mesh