La liste des modules est disponible en tapant dans le terminal de centaure:

module avail

ABAQUS

Lancer un calcul avec une VUMAT/UMAT sur le cluster: Start abaqus with a VUMAT/UMAT on the cluster

CES Edupack

installation de CES Edupack : ces

GMSH

faire un mesh à partir d'une géométrie au format step: GMSH à partir d'un fichier CAD

Convertir un fichier msh de Gmsh en geof pour Z-Set: msh vers geof

Gpaw

installation de gpaw sur le cluster

Neper

exemples

Thermocalc

Thermo-Calc (https://www.thermocalc.com/) est disponible sur deux machines virtuelles: une machine Windows et une machine Linux. Par défaut il faut de préférence utiliser la machine Linux car elle comporte les dernières mises à jour.

Voir la page dédiée thermocalc

Z-Set

Maillage structuré progressif (division de la taille des éléments)

Pages dans la catégorie :

ces

gsmh_from_step_file

jabref

msh_to_geof

start

thermocalc

thunderbird

zset_progressive_mesh